МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Южно-Уральский государственный университет»**

**(национальный исследовательский университет)**

**Высшая школа электроники и компьютерных наук**

**Кафедра системного программирования**

|  |  |
| --- | --- |
| РАБОТА ПРОВЕРЕНА  Рецензент  Рецензент рецензент  ООО «Рецензент рецензент»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  Заведующий кафедрой, д.ф.-м.н., профессор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Б. Соколинский  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

**РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА НА ОСНОВЕ РЕСУРСОВ ОБЛАЧНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ЮУрГУ – 02.03.02.2019.13-018-1382.ВКР

|  |  |
| --- | --- |
|  | Научный руководитель кандидат физ.-мат. наук, доцент  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Радченко  Автор работы,  студент группы КЭ-401  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.А. Бобин  Ученый секретарь  (нормоконтролер)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Иванова  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

Челябинск-2019

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Южно-Уральский государственный университет»**

**(национальный исследовательский университет)**

**Высшая школа электроники и компьютерных наук**

**Кафедра системного программирования**

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой СП

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Б. Соколинский

09.02.2019

**ЗАДАНИЕ**

**на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра**

студенту группы КЭ-401

Бобину Ростиславу Алексеевичу,

обучающемуся по направлению

02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

1. **Тема работы** (утверждена приказом ректора от 28.04.2017 № 835)

Разработка прототипа цифрового двойника на основе ресурсов облачной вычислительной платформы.

1. **Срок сдачи студентом законченной работы:** 01.06.2019.
2. **Исходные данные к работе**
3. K. Borodulin, G. Radchenko, A. Shestakov, L. Sokolinsky, A. Tchernykh, R. Prodan, "Towards Digital Twins Cloud Platform: Microservices and Computational Workflows to Rule a Smart Factory", Proc. the10th Int. Conf. Util. Cloud Comput. - UCC '17, pp. 209-210, December 2017.
4. G. Radchenko, A. Alaasam, A. Tchernykh, “Micro-Workflows: Kafka and Kepler fusion to support Digital Twins of Industrial Processes”, IEEE/ACM Int. Conf. Util. Cloud Comput. – UCC '18, pp. 83-88, December 2018.
5. **Перечень подлежащих разработке вопросов**
6. Обзор научной литературы и существующих решений Интернета вещей для создания цифровых двойников.
7. Изучение технологий, предоставляемых облачными вычислительными платформами, для создания цифровых двойников.
8. Разработка и тестирование прототипа цифрового двойника.
9. **Дата выдачи задания:** 09.02.2019.

**Научный руководитель**

Доцент кафедры СП,

кандидат физико-математических наук Г.И. Радченко

**Задание принял к исполнению** Р.А. Бобин

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[ВВЕДЕНИЕ 6](#_Toc9242690)

[1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 9](#_Toc9242691)

[1.1 Концепция интернета вещей, облачных вычислений и цифровых двойников 9](#_Toc9242692)

[1.2 Технологии обработки данных Интернета вещей 11](#_Toc9242693)

[1.2.1 Концепция пространственного интеллектуального графа 12](#_Toc9242694)

[1.2.2 Microsoft Azure 14](#_Toc9242698)

[1.2.3 Amazon Web Services 16](#_Toc9242699)

[2. МОДЕЛЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 20](#_Toc9242700)

[2.1 Данные устройств IoT 20](#_Toc9242701)

[2.2 Требования к системе Цифровой двойник «Энергопотребление» 21](#_Toc9242702)

[2.3 Варианты использования системы 22](#_Toc9242703)

[3. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 25](#_Toc9242704)

[3.1 Общее описание архитектуры системы 25](#_Toc9242705)

[3.2 Описание компонентов, составляющих систему 25](#_Toc9242706)

[3.3 Схема базы данных 25](#_Toc9242707)

[3.4 Импорт данных 25](#_Toc9242708)

[3.5 Используемые инструменты 25](#_Toc9242709)

[4. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 25](#_Toc9242710)

[5. ТЕСТИРОВАНИЕ 25](#_Toc9242711)

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25](#_Toc9242712)

[ЛИТЕРАТУРА 25](#_Toc9242713)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 29](#_Toc9242714)

[Приложение 1 29](#_Toc9242715)

[Приложение 2 33](#_Toc9242716)

# ВВЕДЕНИЕ

Концепция Интернета вещей (IoT) сформулирована достаточно давно, однако активное наполнение концепции технологическим содержанием и внедрение практических решений для ее реализации происходит именно в последние годы. Данная концепция представляет собой вычислительную сеть физических предметов, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой [1]. Общий мировой объем капиталовложений в IoT в 2018 году составил 646 миллиардов долларов США. Прогноз в отношении капиталовложений в эти технологии на 2019 год — 745 миллиардов долларов США, на 2022 — более 1 триллиона долларов [2].

Развитие распределенной сетевой инфраструктуры в автоматизированных системах управления технологическим процессом привело к появлению Промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things – IIoT) — концепции взаимосвязи датчиков, приборов и других устройств, объединенных в сеть с промышленными приложениями компьютеров, включая, помимо прочего, управление производством и энергопотреблением. Такая связь позволяет собирать данные устройств и анализировать их, что потенциально способствует повышению производительности труда и эффективности производства, а также другим экономическим преимуществам [3]. Одним из преимуществ внедрения этого подхода является возможность создания цифрового двойника (Digital Twin) разрабатываемой системы.

Цифровой двойник — это иерархическая система математических моделей, вычислительных методов и программного обеспечения, которая обеспечивает синхронизацию между состоянием реально существующего процесса или системы и сопутствующей виртуальной копией [4, 7].

Благодаря развитию облачных технологий появилась возможность создать инфраструктуру хранения данных, способную поддерживать Интернет вещей. Публичные облачные платформы предоставляют множество решений для цифрового преобразования бизнеса. Гибкость и автоматизированность полученной среды достигается за счет использования прикладных программных интерфейсов (API). Это позволяет различным устройствам и системам взаимодействовать между собой, даже если они работают на основе разных стандартов и протоколов [5].

Применение облачных технологий может упростить обработку сверхбольших массивов данных, генерируемых устройствами Интернета вещей. Этот факт убеждает в необходимости изучения инструментов облачных платформ для разработки приложений, обрабатывающих данные с устройств IoT. Одними из возможных решений в этой области являются облачные платформы Microsoft Azure [18] и Amazon Web Services [19]. Ключевым преимуществом данных платформ является широкий набор инструментов, в частности, для создания решений Интернета вещей и цифровых двойников.

*Целью данной работы* является разработка, реализация и тестирование прототипа цифрового двойника на основе ресурсов облачной вычислительной платформы.

Для достижения цели работы, необходимо решить следующие задачи:

* провести обзор научной литературы и существующих решений Интернета вещей для создания цифровых двойников;
* изучить технологии, предоставляемые облачными вычислительными платформами, для создания цифровых двойников;
* разработать и протестировать прототип цифрового двойника.

**Структура и объем работы**

Работа состоит из введения, X разделов, заключения, библиографии и X приложений. Объем работы составляет XX страницы, объем библиографии – XX источников, объем приложений – XX страниц.

Первая глава содержит описание концепции Интернета вещей, облачных вычислений и цифровых двойников.

Во второй главе проводится анализ предметной области, обзор существующих работ по теме создания цифровых двойников на основе облачных вычислительных ресурсов.

В третьей главе описана модель прототипа цифрового двойника, определены требования к системе и варианты ее использования.

В четвертой главе приведены архитектура системы и используемые в работе алгоритмы.

Пятая глава описывает детали реализации прототипа.

В шестой главе приводятся результаты тестирования разработанного прототипа.

В заключении сделаны выводы о проделанной работе.

Приложение 1 содержит ….

Приложение 2 содержит …..

Приложение 3 …..

# ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

## Концепция интернета вещей, облачных вычислений и цифровых двойников

Интернет вещей представляет собой сеть физических объектов, которые содержат встроенные технологии для связи, восприятия или взаимодействия со своими внутренними состояниями или внешней средой [1]. Появление этой концепции представляет новую эру в области вычислительной техники и технологий [10]. Лидерами по объему инвестиций в Интернет вещей в России к 2020 году, по прогнозу IDC, станут производственный сектор и транспортные компании [8].

Благодаря применимости подхода интернета вещей к различным производственным процессам, появилось множество наполненных новым содержанием и возможностями терминов, описывающих существовавшие ранее подходы [9]. Так, в дополнение к автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУ ТП) была сформирована концепция промышленного Интернета вещей (IIoT). Данная концепция предлагает использование взаимосвязанных датчиков, приборов и других устройств, объединенных в сеть с промышленными приложениями компьютеров, включая, помимо прочего, управление производством и энергопотреблением [22], что обеспечивает сбор, обмен и анализ данных, потенциально способствует повышению производительности и эффективности труда, а также другим экономическим преимуществам [3].

Одним из подходов к применению IIoT является концепция «Индустрия 4.0» (Industry 4.0) [11]. Согласно концепции Индустрии 4.0, современная экономика находится на пороге четвертой промышленной революции. Ее ключевые моменты — внедрение киберфизических систем в промышленные процессы и переход к персонализированному производству [11]. Киберфизические системы характеризуются наличием двусторонней связи между физическими процессами и управляющими программами [9]. Элементы такой системы могут находиться как рядом, например, в одной производственной зоне, так и далеко друг от друга, а взаимодействие между ними — осуществляться на всех стадиях «жизненного цикла» (планирование, производство, эксплуатация, ремонт, утилизация).

Сбор и анализ собираемой информации могут служить множеству целей: диагностика состояния, прогнозирование необходимости тех или иных изменений, автоматическая настройка, адаптация и пр. Одним из подходов реализации киберфизических систем является концепция цифровых двойников (Digital Twin – DT), которая поддерживает виртуальные модели реального оборудования, производственных процессов и конечных продуктов. В данной концепции используются методы анализа данных с различных типов датчиков, установленных на объектах, для настройки и актуализации их виртуального состояния. Также в DT используются различные математические модели для моделирования интересующих процессов с использованием статистических методов, интеллектуального анализа данных, метода конечных элементов и т. д. [12].

При переходе экономики к модели Индустрии 4.0 акцент будет смещаться на аналитику. Все шире станут использоваться преимущества облачной модели, средства машинного обучения и когнитивные вычисления. Облачные вычисления (англ. cloud computing) — это модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру [13]. При этом в платформах IoT активнее будут применяться открытые программные интерфейсы API для обмена данными с другими системами, а также различные приложения с открытым программным кодом. Увеличение обратных связей позволит существенно расширить возможности систем. Облачные вычисления способны справиться с обработкой большого количества данных, которые поставляют устройства IoT, однако разные модели обработки требуют разных вычислительных ресурсов, а разные данные требуют разных подходов к их обработке и защите [10].

Следовательно, важной тенденцией станет перенос интеллекта ближе к конечным устройствам и наделение их все большими возможностями. Несмотря на эффективность облачной модели, ситуация, когда анализ данных и выработка управляющих воздействий происходят в удаленном крупном центре обработки данных (ЦОД), для решений многих задач является нежелательной [24]. Передача трафика до ЦОДа и обратно может привести к недопустимым задержкам там, где требуется быстрая реакция (производственные процессы, системы безопасности, взаимодействие автомобиля с дорожной инфраструктурой и пр.).

Как следствие, наряду с переносом интеллекта в крупные центры обработки данных формируется обратный процесс, получивший название «туманные вычисления» (Fog computing), когда анализ собираемых данных и выработка управляющих воздействий происходят в узлах, максимально приближенных к конечным устройствам [14]. В будущем все в большей степени анализ собираемых данных будет производиться самими устройствами, что позволит минимизировать задержку при принятии решений и повысит автономность устройств. Только применение технологии гибридных облачных сред могут решить поставленные перед концепцией цифровых двойников задачи.

## Технологии обработки данных Интернета вещей

Применение облачных технологий может упростить обработку данных, генерируемых устройствами Интернета вещей. В этом разделе мы рассмотрим концепцию пространственного интеллектуального графа, как одного из самых распространенных методов проектирования систем обработки данных IoT на сегодняшний день, а также проанализируем возможности по реализации приложений обработки данных IoT на базе наиболее применяемых на сегодняшний день публичных облачных платформ: Microsoft Azure и Amazon Web Services. Ключевым преимуществом данных платформ является широкий набор инструментов, в частности, для создания решений Интернета вещей и цифровых двойников.

### Концепция пространственного интеллектуального графа

Данная концепция представляет физические среды и связанные устройства, датчики и пользователей в качестве моделей, хранящихся в виде пространственного интеллектуального графа. Это помогает эффективно моделировать взаимосвязи и взаимодействия между людьми, пространствами и устройствами [23]. Модели создают пользователи, которые хотят адаптировать технологическое решение к своим конкретным потребностям. Вместе эти предварительно определенные объектные модели Azure Digital Twins составляют онтологию. В онтологии могут быть описаны регионы, площадки, этажи, офисы, зоны, конференц-залы и фокус-комнаты, различные электростанции, подстанции, энергетические ресурсы и потребители. Объектные модели и онтологии Digital Twins позволяют персонализировать разные сценарии и потребности. Можно выделить следующие основные категории объектов Digital Twins:

* *Пространства* являются виртуальными или физическими расположениями;
* *Устройства* являются виртуальными или физическими единицами оборудования, например, Raspberry Pi 3;
* *Датчики* являются объектами, которые позволяют обнаруживать события;
* *Пользователи* представляют собой жильцов и их характеристики;
* *Ресурсы* присоединены к пространству и обычно представляют ресурсы Azure для использования объектами в пространственном графе, например, IoTHub [26];
* *Онтологии* – предварительно определенные объектные модели Digital Twins, представляющие наборы расширенных типов, например, стандартная онтология BACnet определяет типы данных, применяющиеся в создании цифровых двойников различных «умных» зданий;
* *Роли* — это наборы разрешений, которые назначаются пользователям и устройствам в пространственном графе, например, администратор системы;
* *Определяемые пользователем функции* позволяют настраивать обработку телеметрии датчика в пространственном графе, например, задать значение датчика или отправлять уведомления, когда выполняются предварительно определенные условия;
* *Конечные точки* — это расположения, в которые направляются сообщения телеметрии и события Digital Twins, например, Event Hub [27];
* *Сопоставители* являются объектами, которые определяют, какие определяемые пользователем функции выполняются для заданного сообщения телеметрии.

Пространственный граф — это иерархический граф пространств, устройств и людей, определенных в объектной модели Digital Twins. Пространственный граф поддерживает наследование, фильтрацию, обход, масштабируемость и расширяемость. Взаимодействие с пространственным графом и управление им осуществляется с помощью коллекции REST API [28].

На рисунке 1 с помощью инструмента просмотра и редактирования графов Microsoft Azure Digital Twins Graph Viewer [29] представлена схема созданного пространственного интеллектуального графа. Он состоит из следующих компонентов:

* *Пространства.* Представлены виртуальными помещениями с идентификаторами (Focus Rooms);
* *Устройства* являются виртуальными единицами оборудования Raspberry Pi 3 с идентификатором номера комнаты в названии;
* *Датчики* являются виртуальными сенсорами потребления электроэнергии. Установлены на каждом устройстве;

|  |
| --- |
|  |
| **Рис. 1.** Схема пространственного интеллектуального графа |

### Microsoft Azure

Azure Digital Twins от Microsoft представляет собой службу Интернета вещей, с помощью которой можно создать комплексные модели физического окружения в виде пространственных интеллектуальных графов для моделирования связей и взаимодействий между людьми, пространствами и устройствами [19]. Azure Digital Twins имеет следующие ключевые возможности:

* *пространственный интеллектуальный граф* является виртуальным представлением физического окружения. С его помощью можно воспроизводить зависимости из реального мира путем моделирования связей между пользователями, расположениями и устройствами. Кроме того, Digital Twins требует, чтобы каждая часть получаемых данных телеметрии была связана с датчиком в пространственном графе. Это позволяет объединять данные из многих разрозненных источников в некое единое физическое пространство [15];
* *цифровые модели объектов двойников* — это предопределенные протоколы устройств и схема данных. Они представляют потребности определенной предметной области, чтобы ускорить и упростить разработку;
* *расширенные вычислительные ресурсы* —благодаря возможности определять и запускать пользовательские функции в отношении входящих данных устройства для отправки сигналов в заранее определенные конечные точки;
* *встроенное управление доступом* с помощью функций управления доступом и идентификацией, такие как управление доступом на основе ролей и Azure Active Directory.

Технология Azure Digital Twins использует Azure IoT Hub для связи устройств и сенсоров IoT с физической средой. На рисунке 2 изображена схема взаимодействия Azure Digital Twins с другими инструментами Azure IoT.

|  |
| --- |
|  |
| **Рис. 2.** Схема взаимодействия сервисов Azure IoT между собой |

### Amazon Web Services

AWS IoT Things Graph — продукт в инфраструктуре облака от Amazon [20]. Этот сервис позволяет создавать автоматизированные системы Интернета вещей, которые помогают осуществлять связь между веб-сервисами и физическими устройствами, использующими различные протоколы, форматы данных и синтаксис сообщений [16]. Данное решение также предоставляет мощное средство визуализации построенного графа с возможностью редактирования связей между устройствами и приложениями прямо в редакторе потоков данных. Этот продукт представлен следующими тремя ключевыми концепциями:

* *Модель.* Это абстракция, представляющая устройство как набор действий (входов), событий (выходов) и состояний (атрибутов). Модель отделяет интерфейс устройства от его базовой реализации.
* *Отображение*. Отображение представляет информацию, которая позволяет AWS IoT Things Graph преобразовать вывод сообщения одного объекта в ожидаемый ввод другого. Эта концепция устраняет различия объектов и позволяет создавать приложения IoT, в которых используется множество объектов.
* *Поток*. Поток состоит из последовательности взаимодействий между устройствами и web-сервисами, которые необходимы для выполнения задачи. Потоки позволяют определять связанные действия, необходимые для автоматизации задач.

AWS IoT Things Graph лучше всего подходит для приложений, охватывающих широкий спектр устройств и сервисов различных производителей, которые при объединении в определенном порядке могут автоматизировать бизнес-операции. Такие приложения широко распространены в таких областях, как управление энергопотреблением зданий, интеллектуальное сельское хозяйство, интеллектуальные города, производство, логистика, добыча нефти и газа.

AWS IoT Things Graph работает на основе двух других базовых решений Amazon для Интернета вещей – AWS IoT Core [30] и AWS IoT Greengrass [31].

AWS IoT Core – это платформа, которая обеспечивает подключение устройств к сервисам AWS и другим устройствам, безопасность данных и коммуникации, обработку данных устройств и различные операции с ними. Можно выделить следующие основные характеристики платформы:

* *Message Broker.* Это высокопроизводительный брокер сообщений, работающий по стандарту «издатель-подписчик», который надежно и с низкой задержкой передает сообщения всех устройств IoT и приложений в нужном направлении;
* *Шлюз устройств* служит точкой входа для устройств IoT, подключающихся к AWS. Шлюз устройств управляет всеми активными подключениями устройства и реализует семантику различных протоколов, чтобы обеспечить связь устройств с AWS IoT Core;
* *Пакет SDK AWS IoT* для устройств позволяет подключить аппаратное устройство или мобильное приложение к AWS IoT Core;
* *Метод аутентификации AWS* (называемый SigV4), аутентификация на основе сертификата X.509 и специальную аутентификация на основе токенов (через настраиваемые модули авторизации) обеспечивают взаимную аутентификацию и шифрование во всех точках подключения;
* *Реестр* устанавливает идентификацию для устройств и позволяет отслеживать метаданные, такие как атрибуты или возможности устройства. Реестр позволяет уникальным образом идентифицировать каждое устройство в соответствии с единым форматом, не зависящим от типа устройства или его подключения;
* *Тени устройств*. С помощью AWS IoT Core можно создать постоянную виртуальную версию каждого устройства, так называемую тень устройства, содержащую его последнее состояние и позволяющую приложениям или другим устройствам считывать сообщения и взаимодействовать с данным устройством. Тени устройств хранят последнее зарегистрированное состояние и желаемое будущее состояние каждого устройства;
* *Сервис правил* позволяет создавать приложения IoT для сбора, обработки и анализа данных, генерируемых подключенными устройствами, и выполнения действий с ними. Сервис правил оценивает входящие сообщения, публикуемые в AWS IoT Core, а затем преобразует и доставляет их другому устройству или облачному сервису с учетом заданных бизнес-правил. Правило можно применять к данным от одного или от многих устройств и выполнять на его основе одно действие или же множество параллельных действий.

AWS IoT Greengrass – это инструмент, предназначенный для эффективного распространения возможностей AWS на периферийные устройства, что позволяет им локально работать с данными, которые они создают, используя при этом облако для управления, анализа и надежного хранения данных.

Основным преимуществом использования AWS IoT Greengrass, является возможность локально формировать на устройствах выводы с использованием машинного обучения, применяя модели, созданные и обученные в облаке. Также стоит отметить коннекторы системы AWS IoT Greengrass, позволяющие выполнять поиск, импорт, настройку и развертывание приложений и сервисов на периферии. При этом не требуется разбираться в различных протоколах устройств, управлять данными для доступа или взаимодействовать с внешними API. Кроме того, можно применить общую бизнес‑логику одного устройства AWS IoT Greengrass к другому.

Описание AWS IoT Things Graph?

# МОДЕЛЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

## Данные устройств IoT

В качестве источника данных было принято решение использовать проект Low Carbon Project [21], обеспечивающий функционирование системы смс-оповещения клиентов о текущей динамической тарифной стоимости электроэнергии. В рамках реализации проекта, дома-участники были разбиты на две тарифные группы. Первая группа пользовалась стандартными тарифами потребления электроэнергии. Потребителям второй группы отправлялись сигналы о высокой цене энергопотребления для снижения нагрузки на локальные распределительные сети в течение периодов высокой загруженности. Проект был реализован Британскими электросетями (UK Power Networks) в Лондоне в период с ноября 2011 года по февраль 2014 года. Выбранный набор данных представляет собой показатели энергопотребления для выборки из 5567 лондонских домов, оснащенных датчиками потребления энергии. Чтение данных проводилось с получасовыми интервалами. Набор данных содержит потребление энергии, в кВт/ч (за полчаса), уникальный идентификатор домохозяйства, дату и время, а также тарифную группу. Можно выделить несколько задач, образующихся при анализе этих данных:

* сегментация дневного потребления энергии;
* разбивка кривой электрической нагрузки;
* прогнозирование потребления электроэнергии домами;
* исследование различий последствий использования; электрической и аккумуляторной систем отопления;
* прогнозирование потребления электроэнергии в масштабе города;

Для разработки цифрового двойника была использована часть вышеописанного набора данных [25], представляющая собой файл формата CSV, схема которого описана в таблице 1.

**Табл. 1.** Схема исходного набора данных

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LCLid | stdorToU | DateTime | KWH/hh | Acorn | Acorn\_grouped |
| MAC000002 | Std | 2012-10-12 00:30:00.0000000 | 0.143 | ACORN-A | Affluent |
| MAC000006 | ToU | 2012-10-28 16:30:00.0000000 | 0.013 | ACORN-Q | Adversity |
| MAC000027 | Std | 2013-08-13 15:00:00.0000000 | 0.41 | ACORN-H | Comfortable |
| MAC000032 | Std | 2013-09-11 12:00:00.0000000 | 0.112 | ACORN-J | Comfortable |

Рассмотрим подробнее поля представленной таблицы:

* *LCLid* — уникальный идентификатор квартиры;
* *stdorToU —* тарифный план квартиры;
* *DateTime* — время очередного сбора данных с iot-устройства;
* *KWH/hh* — показания iot-устройства, отображающие количество потребленных киловатт электроэнергии за 30 минут;
* *Acorn* — текущая категория квартиры по шкале Acorn;
* *Acorn\_grouped* — статус текущего энергопотребления по шкале Acorn.

## Требования к системе Цифровой двойник «Энергопотребление»

На основании анализа предметной области и описания модели системы были определены следующие функциональные требования к проектируемой системе:

* система должна предоставлять информацию по запросу пользователей о количестве потребленной ими электроэнергии в текущий момент и в заданный промежуток времени;
* система должна предоставлять интерфейс добавления новых пользователей и устройств, а также удаления старых;
* система должна оповещать пользователей о неэффективном энергопотреблении при выполнении заранее определенных условий.

На основании анализа существующих технологий создания цифровых двойников на базе облачных вычислительных систем был сделан вывод, что обе рассмотренные системы находятся в предварительной стадии, поэтому выбор используемой системы основан на объеме предоставляемых возможностей, количестве сопутствующих облачных инструментов и решений, наличии ограничений использования. При сравнении данных характеристик лучшими результатами обладает Azure Digital Twins от Microsoft. Поэтому в работе используется именно это решение.

На основании анализа Azure Digital Twins были определены следующие нефункциональные требования к проектируемой системе:

* функции первичной обработки телеметрии должны быть написаны на языке программирования JavaScript;
* доставка сообщений, содержащих показания устройств, а также клиентское приложение должны быть реализованы с использование программной платформы .Net Framework;

## Варианты использования системы

В ходе анализа проектируемой системы были выявлены основные варианты использования, которые представлены на рисунке 2.

|  |
| --- |
|  |
| **Рис. 2.** Диаграмма вариантов использования системы Цифровой двойник «Энергопотребление» |

Были выделены следующие основные актеры, взаимодействующие с системой:

* *Администратор системы* – это пользователь системы, отвечающий за добавление и удаление пользователей и устройств. Также имеет возможность просматривать статистику потребления энергии другими пользователями системы;
* *Пользователь* – это владелец дома-участника проекта, имеющий доступ к результату обработки данных, полученных с его устройства.

Для данных актеров были определены следующие основные варианты использования системы:

* *Добавить источник данных* – добавить в систему новое устройство или сенсор;
* *Добавить пользователя* – добавить в систему нового пользователя;
* *Посмотреть среднее энергопотребление за промежуток времени* – предоставить пользователю информацию о потребленной им энергии за определенный промежуток времени;
* *Оповестить пользователя о неэффективном энергопотреблении* – отправить уведомление пользователю по электронной почте при выполнении заранее определенного условия – превышения потребления заданного количества энергии;
* «Посмотреть текущее энергопотребление» – предоставить пользователю информацию о текущей потребляемой им энергии.

Спецификация вариантов использования приведена в приложении 1.

# АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

## Общее описание архитектуры системы

Проектируемая система в самом общем виде состоит из службы Интернета вещей Digital Twins облачной платформы Microsoft Azure, работающей по принципу Platform as a Service (PaaS), приложения, отвечающего за сбор, отправку и обработку телеметрии, а также клиентского Web-приложения для управления цифровым двойником, осуществляющего HTTP REST запросы к API созданного экземпляра Digital Twins. Общая схема представлена на рисунке 3.

|  |
| --- |
|  |
| **Рис. 3.** Общая схема цифрового двойника |

Приложение, реализующее сбор, отправку и обработку телеметрии, состоит из нескольких компонентов: модуль создания пространственного интеллектуального графа, база данных, хранящая общую статистику энергопотребления, обработчик телеметрии, выполняющий извлечение определенных данных и их передачу на сервер, пользовательские функции, выполняющие пользовательскую логику для данных, поступающих из устройств, а также обработчик данных с сервера для определения статуса помещения с целью проверки превышения рекомендуемых показателей энергопотребления для дальнейшей отправки уведомлений пользователям. Клиентское приложение состоит из модуля регистрации и аутентификации, а также отправителя HTTP REST запросов к API Digital Twins. Более детальную схему всей системы можно видеть на рисунке 4.

|  |
| --- |
|  |
| **Рис. 4.** Детальная схема цифрового двойника |

## 

## Описание компонентов, составляющих систему

Разберем подробно отдельные компоненты, составляющие программную систему.

* 1. *База данных общего потребления электроэнергии* – хранит статистику о потребляемой электроэнергии, используемые тарифные планы, личные данные пользователей для входа в систему, уникальные идентификаторы устройств, сенсоров и помещений.
  2. *Обработчик телеметрии* – производит поиск показаний электропотребления в базе для каждого устройства, отправляет полученные данные в центр Интернета вещей [35], автоматический генерируемый облачной платформой Microsoft Azure при создании Azure Digital Twins.
  3. *Пользовательские функции* – осуществляют первичную обработку данных с устройств до их отправки в центр, когда выполняются условия, указанные сопоставителями.
  4. *Модуль создания пространственного интеллектуального графа* – получает на вход файл сериализации данных формата YAML, в котором описана иерархия физических помещений и датчиков, установленных в них. В соответствии с объектной моделью производит серию POST-запросов к API Digital Twins для создания пространственного интеллектуального графа.
  5. *Обработчик данных с сервера для определения статуса помещения* – производит обработку данных с устройств, определяя статус помещения на основании рекомендуемых данных для последующей передачи этих условий в Центры Событий [32] для отправки email-сообщений пользователям системы и администратору.
  6. *Модуль регистрации и аутентификации* – отвечает за вход пользователей в систему, а также использование OAuth-токена [33]. авторизации пользователя, от имени которого выполняется запрос.
  7. *Отправитель HTTP REST запросов к API Digital Twins* – получает на вход набор идентификаторов устройств или пользователей. Путем отправки запросов к облачной платформе получает информацию о выбранных устройствах и пользователях, а также создает новые компоненты графа.

## Импорт показаний устройств и схема базы данных

В качестве показателей сенсоров было принято решение использовать описанные выше данные проекта Low Carbon Project, представляющие собой файл формата CSV, содержащий 1 миллион строк. В результате импортирования CVS-файла и создания дополнительных таблиц был получен SQL-файл со всей базой.

В качестве системы управления базами данных был выбран Microsoft SQL Server 2017. Для работы с базой данных было использовано пространство имен System.Data.SqlClient для C#.

Для хранения паролей, идентификаторов помещений, сенсоров и устройств потребовалось две дополнительных таблицы:

* registration – содержащая логины и пароли пользователей.
* spaces – хранит идентификаторы помещений, устройств и датчиков.

В итоге получаем базу данных, схема которой изображена на рисунке 5.

|  |
| --- |
|  |
| **Рис. 6.** Схема базы данных цифрового двойника |

## Взаимодействие с API Digital Twins

На рисунке 7 представлена диаграмма деятельности, пошагово отражающая выполнение взаимодействия с API Digital Twins для создания пространственного интеллектуального графа и отправки телеметрии устройств. На первом шаге пользователь создает YAML-файл, описывающий иерархию физической системы и все ее компоненты (помещения, устройства, датчики, пользовательские функции обработки телеметрии, онтологию, роли). После этого требуется пройти подтвердить подлинность пользователя в Azure Active Directory [34], т.е. устройство, с которого планируется получить файл с иерархией графа и осуществлять сбор телеметрии, должно иметь на это право. При успешной аутентификации пользователь получит строку соединения с экземпляром Digital Twins, которую необходимо внести в поставщик конфигурации JSON-файл AppSettings. Далее, пользователь может запускать процесс отправки телеметрии облачной платформе.

|  |
| --- |
|  |
| **Рис. 7.** Диаграмма деятельности системы создания пространственного интеллектуального графа и отправки сообщений |

# РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

## Средства реализации

В качестве основного языка программирования для реализации системы был выбран язык C#, т.к. Azure Digital Twins в настоящий момент не поддерживает другие языки (не считая функции обработки телеметрии – они могут быть написаны на единственном поддерживаемом в данный момент для этих целей языке JavaScript, собственно, он и выбран для этих целей в качестве вспомогательного языка системы). В качестве среды разработки программного обеспечения была выбрана Microsoft Visual Studio Enterprise 2017.

Для отправки REST-запросов был использован HTTP REST клиент RestSharp для .Net. Он содержит все необходимые инструменты для работы с запросами. В качестве фреймворка для сериализации/десериализации был выбран фреймворк Json.NET от Newtonsoft.

В качестве регистратора событий был применен Центр событий Microsoft Azure. Для отправки email-сообщений использовался встроенный Gmail-клиент Azure.

## Архитектура системы

Система Цифровой двойник состоит из следующих компонентов, представленных на рисунке 7.

|  |
| --- |
|  |
| **Рис. 7.** Схема Цифрового двойника |

*Provision Sample Creator* – используется для создания пространственного интеллектуального графа в соответствии с определенной схемой, а также получения строки подключения для дальнейшей работы с экземпляром цифрового двойника.

*Device Connector* – производит работу с базой данных, имитируя значения датчиков, отправляет телеметрию в центр Интернета вещей.

*Telemetry Processer* – применяет пользовательскую логику для первичной обработки данных устройств.

*Status Checker* – на основании заранее определенных рекомендуемых показателей потребления электроэнергии отправляет в облачную платформу информацию о текущем статусе помещения для дальнейшей рассылки email-оповещений клиентам о плохом статусе комнаты.

*API Caller* – принимает на вход идентификаторы устройств и помещений от пользователей и возвращает им информацию о состоянии этих объектов. Также осуществляет управление пространственным интеллектуальным графом путем выполнения HTTP REST запросов.

*Authenticator* – принимает на вход токен авторизации (полученный с помощью стороннего ПО – Postman API [36]), снабжает каждый запрос требуемыми заголовками авторизации. Также отвечает за вход пользователей в систему.

графа на основе YAML-файла

## База данных

В соответствии с разработанной схемой, была реализована база данных для хранения данных счетчиков, а также информации о пользователях. Для реализации была использована СУБД Microsoft SQL Server 2017. SQL-скрипт создания таблиц представлен в листинге 2.

|  |
| --- |
| **Листинг 2.** SQL-скрипт создания таблиц в базе данных |
| CREATE TABLE [Power] (  id bigint(50) NOT NULL,  LCLid varchar(50) NOT NULL,  stdorToU varchar(50) NOT NULL,  DateTime varchar(50) NOT NULL,  KWH hh varchar(50) NOT NULL,  Acorn varchar(50) NOT NULL,  Acorn Grouped varchar(50) NOT NULL,  CONSTRAINT [PK\_POWER] PRIMARY KEY CLUSTERED  (  [id] ASC  ) WITH (IGNORE\_DUP\_KEY = OFF)  )  GO  CREATE TABLE [registration] (  login varchar(50) NOT NULL,  password varchar(50) NOT NULL,  CONSTRAINT [PK\_REGISTRATION] PRIMARY KEY CLUSTERED  (  [login] ASC  ) WITH (IGNORE\_DUP\_KEY = OFF)  )  GO  CREATE TABLE [spaces] (  spaceId varchar(50) NOT NULL,  sensorId varchar(50) NOT NULL,  sensorName varchar(50) NOT NULL,  CONSTRAINT [PK\_SPACES] PRIMARY KEY CLUSTERED  (  [spaceId] ASC  ) WITH (IGNORE\_DUP\_KEY = OFF)  )  GO  ALTER TABLE [registration] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [registration\_fk0] FOREIGN KEY ([login]) REFERENCES [Power]([LCLid])  ON UPDATE CASCADE  GO  ALTER TABLE [registration] CHECK CONSTRAINT [registration\_fk0]  GO  ALTER TABLE [spaces] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [spaces\_fk0] FOREIGN KEY ([sensorName]) REFERENCES [Power]([LCLid])  ON UPDATE CASCADE  GO  ALTER TABLE [spaces] CHECK CONSTRAINT [spaces\_fk0]  GO |

## Реализация отправки телеметрии

В приложении 3 представлена реализация функции отправки телеметрии в центр Интернета вещей, написанная на языке C#.

## Реализация обработки телеметрии

В листинге 4 приведена реализация первичной обработки телеметрии до отправки в центр Интернета вещей, написанная на языке JavaScript.

|  |
| --- |
| **Листинг 4.** Реализация обработки телеметрии |
| var Type = "Light";  var StatusOk = "OK";  var ElectricityThreshold = 2.0;  function process(telemetry, executionContext) {  try {  // Выписать в журнал SensorId и Message  log(`Sensor ID: ${telemetry.SensorId}. `);  log(`Sensor value: ${JSON.stringify(telemetry.Message)}.`);  // Получить метаданные сенсора  var sensor = getSensorMetadata(telemetry.SensorId);  // Получить значение сенсора  var parseReading = JSON.parse(telemetry.Message);  // Задать текущее значение сенсора  setSensorValue(telemetry.SensorId, sensor.DataType, parseReading.SensorValue);  // Получить помещение-родитель  var parentSpace = sensor.Space();  // Получить остальные сенсоры данного помещения  var otherSensors = parentSpace.ChildSensors();  var ElectricitySensor = otherSensors.find(function(element) {  return element.DataType === motionType;  });    // Получить актуальные значения для всех сенсоров  var ElectricityValue = getFloatValue(ElectricitySensor.Value().Value);  var roomIsOk = "Room is OK";  var roomIsNotOk = "Room is not OK";  // Установить, превышает ли актуальное значение сенсора рекомендуемое  if(ElectricityValue < ElectricityThreshold) {  log(`${roomIsOk}. Electricity: ${ElectricityValue}.`);  setSpaceValue(parentSpace.Id, StatusOk, roomIsOk);  }  else {  log(`${roomIsNotOk}. Electricity: ${ElectricityValue}.`);  setSpaceValue(parentSpace.Id, StatusOk, roomIsNotOk);  parentSpace.Notify(JSON.stringify(roomIsNotOk));  }  }  catch (error)  {  log(`error: ${error.name} Message ${error.message}.`);  }  }  function getFloatValue(str) {  if(!str) {  return null;  }  return parseFloat(str);  } |

# Скрин-шоты GUI

# ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование предложенной системы было проведено в несколько этапов: тестирование работоспособности системы на основе модульных тестов, проверяющих статусы ответов к осуществляемым к пространственному графу API-запросам, сравнительное тестирование с целью определения правильности обработки телеметрии датчиков, а также тестирование API управления системы, то есть правильности результатов выполнения API-запросов, выполняемых системой.

## Тестирование работоспособности системы

Для проверки работоспособности системы было написан модульный тест, проверяющий правильность работы компонента, отвечающего за создание пространственного интеллектуального графа на основе YAML-файла, содержащего иерархическую структуру моделируемой физической системы. Тест проверяет статусы ответов сервера к осуществляемым системой API-запросам, а также обработку исключительных ситуаций. Исходный код тестирования правильности создания сенсоров системы показан в листинге 2.

|  |
| --- |
| **Листинг 2.** Исходный код тестирования модуля создания сенсоров |
| using System;  using System.Linq;  using Xunit;  using Microsoft.Azure.DigitalTwins.Samples;  using System.Net.Http;  using System.Net;  using System.Threading.Tasks;  using Newtonsoft.Json;  using System.Collections.Generic;  using Moq;  using System.IO;  using System.Collections;  using YamlDotNet.Serialization;  using Microsoft.Extensions.Logging;  namespace Microsoft.Azure.DigitalTwins.Samples.Tests  {  public class ProvisionSampleSensorsTests  {  private static Serializer yamlSerializer = new Serializer();  private static Guid sensor1Guid = new Guid("00000000-0000-0000-0000-000000000001");  private static Guid sensor2Guid = new Guid("00000000-0000-0000-0000-000000000002");  [Fact]  public async Task GetProvisionSampleCreatesDescriptions()  {  var yaml = @"  - name: Test1  devices:  - name: Device1  hardwareId: DeviceHardwareId1  sensors:  - dataType: SensorType1  hardwareId: SensorHardwareId1  ";  var expectedDescriptions = new [] { new SpaceDescription()  {  name = "Test1",  devices = new [] {  new DeviceDescription()  {  name = "Device1",  hardwareId = "DeviceHardwareId1",  sensors = new [] {  new SensorDescription()  {  dataType = "SensorType1",  hardwareId = "SensorHardwareId1",  }  },  },  },  }};  var actualDescriptions = await Actions.GetProvisionSampleTopology(new StringReader(yaml));  Assert.Equal(yamlSerializer.Serialize(expectedDescriptions), yamlSerializer.Serialize(actualDescriptions));  }  [Fact]  public async Task CreateTwoSensors()  {  (var httpClient, var httpHandler) = FakeDigitalTwinsHttpClient.CreateWithDevice(  postResponseGuids: new [] { sensor1Guid, sensor2Guid },  getResponses: Enumerable.Repeat(Responses.NotFound, 2)  );  var descriptions = new [] { new SpaceDescription()  {  name = FakeDigitalTwinsHttpClient.Space.Name,  devices = new [] {  new DeviceDescription()  {  name = FakeDigitalTwinsHttpClient.Device.Name,  hardwareId = FakeDigitalTwinsHttpClient.Device.HardwareId,  sensors = new [] {  new SensorDescription()  {  dataType = "SensorType1",  hardwareId = "SensorHardwareId1",  },  new SensorDescription()  {  dataType = "SensorType2",  hardwareId = "SensorHardwareId2",  }  }  }  },  }};  await Actions.CreateSpaces(httpClient, Loggers.SilentLogger, descriptions, Guid.Empty);  Assert.Equal(2, httpHandler.PostRequests["sensors"].Count);  }  }  } |

## Сравнительное тестирование с целью определения правильности обработки телеметрии датчиков

Для проверки правильности предоставленных системой текущих и суточных показателей было проведено сравнение наборов данных, полученных напрямую из таблицы, содержащей все показания датчиков и данных, предоставленных пользователю системы по запросу, то есть полученных после обработки системой. Результат сравнения приведен в таблице 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Табл. 3.** Результат сравнения данных | | | | |
| Тестовый случай | Входные данные | Ожидаемый результат | Полученный результат | Тест пройден? |
| Получить текущее значение сенсора “MAC000003” | - | 0.452 | 0.452 | Да |
| Получить показатель среднего энергопотребления в помещении “MAC000012” за сутки | - | 0.335 | 0.335 | Да |

## Тестирование API управления

Для проверки правильности результатов выполнения API-запросов был использован упомянутый выше REST клиент Postman API [36], предварительно настроенный для работы с приложением Azure Active Directory, предоставляющим неявный поток разрешений OAuth 2.0. POST-клиент использовался для выполнения HTTP-запросов, содержащих токены к API управления экземпляра Digital Twins, а также для составления составных запросов POST в API управления. Результат тестирования API управления с помощью Postman API приведен в таблице 4.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тестовый случай | Выполненный запрос | Полученный ответ | Тест пройден? |
| Получить характеристики помещения с названием “Focus Room 02” | https://electricitydigitaltwin.northeurope.azuresmartspaces.net/management/api/v1.0/spaces?name=Focus Room 02&includes=values | [  {  "id": "6553c267-6519-4561-9b70-1d14e139ec07",  "name": "Focus Room 02",  "typeId": 14,  "parentSpaceId": "2dfb2418-a2a6-4f59-b7ca-b4ec394e18e8",  "subtypeId": 13,  "statusId": 12  }  ] | да |
| Получить список устройств, принадлежащих помещению с ID 8b73d652-4fa3-46cb-8ac2-b27bfe3c10f6 | https://electricitydigitaltwin.northeurope.azuresmartspaces.net/management/api/v1.0/devices?spaceId= 8b73d652-4fa3-46cb-8ac2-b27bfe3c10f6 | [  {  "name": "Raspberry Pi 3 19",  "typeId": 2,  "subtypeId": 1,  "hardwareId": "123456789019",  "spaceId": "8b73d652-4fa3-46cb-8ac2-b27bfe3c10f6",  "status": "Provisioned",  "id": "ad6921b8-813f-45d8-ac5c-8892efc45e52"  }  ] | Да |
| Получить информацию об определяемой пользователем функции | https://electricitydigitaltwin.northeurope.azuresmartspaces.net/management/api/v1.0/userdefinedfunctions | [  {  "id": "1f1dd40e-5fc1-465f-af05-76ee0ce232f6",  "spaceId": "439ee6ea-d477-4f50-8c02-f92babea3fde",  "name": "Motion Processor",  "disabled": false  }  ] | Да |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках дипломного проекта был разработан прототип цифрового двойника на основе ресурсов облачной вычислительной платформы Microsoft Azure. Также было разработано клиентское приложения для работы с цифровым двойником. В ходе разработки были решены следующие задачи:

* произведен обзор научной литературы и существующих решений Интернета вещей для создания цифровых двойников;
* изучены технологий, предоставляемые облачными вычислительными платформами, для создания цифровых двойников;
* разработан прототип цифрового двойника на основе облачных вычислительных ресурсов вычислительной платформы Microsoft Azure;
* произведено тестирование разработанного прототипа.

# ЛИТЕРАТУРА

1. Internet of Things. Gartner IT glossary. Gartner (5 May 2012). [Электронный ресурс] URL: https://www.gartner.com/it-glossary/internet-of-things/ (дата обращения: 04.02.2019).
2. IDC Forecasts Worldwide Spending on the Internet of Things in 2019. [Электронный ресурс] URL: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44596319/> (дата обращения: 04.02.2019).
3. Boyes, Hugh; Hallaq, Bil; Cunningham, Joe; Watson, Tim. The industrial internet of things (IIoT): An analysis framework. Computers in Industry, October, 2018. Vol. 101. – P. 1–12.
4. K. Borodulin, G. Radchenko, A. Shestakov, L. Sokolinsky, A. Tchernykh, R. Prodan, "Towards Digital Twins Cloud Platform: Microservices and Computational Workflows to Rule a Smart Factory", Proc. the10th Int. Conf. Util. Cloud Comput. - UCC '17, pp. 209–210, December 2017.
5. Интернет вещей: Будущее уже здесь. С. Грингард. М.: Альпина Паблишер, 2016. – 188 с.
6. Документация по Microsoft Azure. Micrisift Docs. [Электронный ресурс] URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/> (дата обращения: 04.02.2019).
7. G. Radchenko, A. Alaasam, A. Tchernykh, “Micro-Workflows: Kafka and Kepler fusion to support Digital Twins of Industrial Processes”, IEEE/ACM Int. Conf. Util. Cloud Comput. – UCC '18, pp. 83-88, December 2018.
8. Семеновская Е. Индустриальный интернет вещей. Перспективы российского рынка. [Электронный ресурс] URL: <https://www.company.rt.ru/projects/IIoT/study_IDC.pdf/> (дата обращения 27.02.2019).
9. Барсков А. Промышленный интернет вещей. Готовы ли сети? Журнал сетевых решений/LAN. [Электронный ресурс] URL: https://www.osp.ru/lan/2016/09/13050308/ (дата обращения 26.02.2019).
10. Барсков А. IoT как инструмент цифровой экономики. Журнал сетевых решений/LAN. [Электронный ресурс] URL: https://www.osp.ru/lan/2017/05/13052169/ (дата обращения 26.02.2019).
11. J. Lee, B. Bagheri, and H. Kao, “A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems,” Manufacturing Letters, vol. 3. pp. 18–23, 2015.
12. P. Korambath, J. Wang, A. Kumar, J. Davis, R. Graybill, B. Schott, and M. Baldea, “A smart manufacturing use case: Furnace temperature balancing in steam methane reforming process via kepler workflows,” Procedia Comput. Sci., vol. 80, pp. 680–689, 2016.
13. Mell, Peter and Grance, Timothy. The NIST Definition of Cloud Computing (англ.). Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. NIST (20 October 2011).
14. Bar-Magen Numhauser, Jonathan (2012). Fog Computing introduction to a New Cloud Evolution. Escrituras silenciadas: paisaje como historiografía. Escrituras Silenciadas: Paisaje Como Historiografía / José Francisco Forniés Casals (Ed. Lit.), Paulina Numhauser (Ed. Lit.), Proceedings from the Cies Iii Congress, January 2012. Spain: University of Alcala. pp. 111–126.
15. Azure Digital Twins Documentation. [Электронный ресурс] URL: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/digital-twins/ (дата обращения 11.02.2019).
16. AWS IoT Things Graph Documentation. [Электронный ресурс] URL: https://docs.aws.amazon.com/en\_us/thingsgraph/latest/ug/iot-tg-whatis.html/ (дата обращения 13.02.2019).
17. Microsoft Azure Portal. [Электронный ресурс] URL: <https://portal.azure.com/> (дата обращения 10.02.2019).
18. Amazon Web Services Management Console. [Электронный ресурс] URL: <https://aws.amazon.com/console/> (дата обращения 10.02.2019).
19. Azure Digital Twins Overview. [Электронный ресурс] URL: https://azure.microsoft.com/en-us/services/digital-twins/ (дата обращения 10.02.2019).
20. AWS IoT Things Graph Overview. [Электронный ресурс] URL: https://aws.amazon.com/ru/iot-things-graph/ (дата обращения 10.02.2019).
21. SmartMeter Energy Consumption Data in London Households. [Электронный ресурс] URL: https://data.london.gov.uk/dataset/smartmeter-energy-use-data-in-london-households/ (дата обращения 27.03.2019).
22. K. Rose, S. Eldridge, L. Chapin The internet of things: an overview Internet Soc. (2015), p. 7.
23. Основные сведения об объектных моделях и пространственном интеллектуальном графе в Digital Twins. [Электронный ресурс] URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/digital-twins/concepts-objectmodel-spatialgraph/> (дата обращения 28.03.2019).
24. F. Bonomi, R. Milito, J. Zhu, and S. Addepalli, “Fog Computing and Its Role in the Internet of Things,” in Proceedings of ACM MCC, 2012, pp. 13–16.
25. Low Carbon London webpage. [Электронный ресурс] URL: <http://innovation.ukpowernetworks.co.uk/innovation/en/Projects/tier-2-projects/Low-Carbon-London-(LCL)/> (дата обращения 16.04.2019).
26. Azure IoT Hub Documentation. [Электронный ресурс] URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/iot-hub/> (дата обращения 16.04.2019).
27. Azure Event Hubs. [Электронный ресурс] URL: <https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/event-hubs/> (дата обращения 16.04.2019).
28. Digital Twins Service Management APIs. [Электронный ресурс] URL: <https://azuredigitaltwinsexample.northeurope.azuresmartspaces.net/management/swagger/ui/index/> (дата обращения 12.03.2019).
29. Microsoft Azure Digital Twins Graph Viewer Github page. [Электронный ресурс] URL: <https://github.com/Azure/azure-digital-twins-graph-viewer/> (дата обращения 08.03.2019).
30. AWS IoT Core Features. [Электронный ресурс] URL: <https://aws.amazon.com/ru/iot-core/features/> (дата обращения 18.04.2019).
31. AWS IoT Greengrass Features. [Электронный ресурс] URL: <https://aws.amazon.com/ru/greengrass/features/> (дата обращения 18.04.2019).
32. Центры событий Microsoft Azure. Документация. [Электронный ресурс] URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/event-hubs/> (дата обращения 19.04.2019).
33. Авторизация доступа к веб-приложениям Azure Active Directory с помощью потока предоставления кода OAuth 2.0. [Электронный ресурс] URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/active-directory/develop/v1-protocols-oauth-code/> (дата обращения 19.04.2019).
34. Документация Azure Active Directory. [Электронный ресурс] URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/active-directory/> (дата обращения 16.03.2019).
35. Документация по центру Интернета вещей. [Электронный ресурс] URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/iot-hub/> (дата обращения 18.03.2019).
36. Postman API Requests. [Электронный ресурс] URL: <https://learning.getpostman.com/docs/postman/sending_api_requests/requests/> (дата обращения 07.04.2019).

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Спецификация вариантов использования

|  |
| --- |
| *UseCase:*Добавить источник данных |
| *ID:* 1 |
| *Аннотация:* выполнить запрос HTTP POST, инициирующий создание нового устройства с одним подключенным сенсором в выбранном помещении |
| *Главные актеры:* 1 |
| *Второстепенные актеры:* - |
| *Предусловия:* администратор предоставил идентификатор помещения, в котором требуется создать источник данных |
| *Основной поток:*   1. Выполнить POST-запрос к Web API Digital Twins, инициирующий создание устройства в помещении с предоставленным идентификатором 2. Получить от сервера ответ формата JSON, десериализовать его 3. Внести идентификатор созданного устройства в базу данных 4. Вернуть администратору идентификаторы сенсора и устройства |
| *Постусловия:* - |
| *Альтернативные потоки:* - |
|  |
| *UseCase:*Добавить пользователя |
| *ID:* 2 |
| *Аннотация:* выполнить запрос HTTP POST, инициирующий создание нового пользователя |
| *Главные актеры:* 1 |
| *Второстепенные актеры:* - |
| *Предусловия:* - |
| *Основной поток:*   1. Выполнить POST-запрос к Web API Digital Twins, инициирующий создание нового помещения 2. Получить от сервера ответ формата JSON, десериализовать его 3. Сгенерировать пароль для входа нового пользователя в систему 4. Внести в базу данных идентификатор созданного помещения и пароль для входа 5. Вернуть администратору идентификатор созданного помещения и пароль для входа нового пользователя |
| *Постусловия:* - |
| *Альтернативные потоки:* - |
|  |
| *UseCase:*Оповестить пользователя о неэффективном энергопотреблении |
| *ID:* 3 |
| *Аннотация:* при достижении заранее определенных условий, уведомить пользователя системы и администратора о неэффективном энергопотреблении в одном из помещений |
| *Главные актеры:* 2 |
| *Второстепенные актеры:* - |
| *Предусловия:* на этапе обработки данных, полученных с устройств, было выявлено, что текущие значения расхода электроэнергии в одном из помещений превышают рекомендуемые |
| *Основной поток:*   1. Активировать событие, отправляющее email-сообщения администратору системы и владельцу выявленного помещения |
| *Постусловия:* - |
| *Альтернативные потоки:* - |
|  |
| *UseCase:*Посмотреть среднее энергопотребление за промежуток |
| *ID:* 4 |
| *Аннотация:* предоставить пользователю информацию о среднем энергопотреблении в выбранном помещении |
| *Главные актеры:* 2 |
| *Второстепенные актеры:* - |
| *Предусловия:* пользователь системы выбрал помещение и интересующий его промежуток времени для получения информации о среднем энергопотреблении |
| *Основной поток:*   1. Выполнить запрос HTTP GET к Web API Digital Twins для получения выбранного в зависимости от промежутка времени количества значений HistoricalValues компонента Sensor, принадлежащего выбранному помещению 2. Вернуть пользователю среднее значение HistoricalValue компонента Sensor на заданном промежутке времени |
| *Постусловия:* - |
| *Альтернативные потоки:* - |
|  |
| *UseCase:*Посмотреть текущее энергопотребление |
| *ID:* 5 |
| *Аннотация:* предоставить пользователю информацию о текущем энергопотреблении в выбранном помещении |
| *Главные актеры:* 2 |
| *Второстепенные актеры:* - |
| *Предусловия:* пользователь системы выбрал помещение для получения информации о текущем энергопотреблении |
| Основной поток:   * + - 1. Выполнить запрос HTTP GET к Web API Digital Twins для получения значения Value компонента Sensor, принадлежащего выбранному помещению       2. Вернуть пользователю текущее значение Value компонента Sensor |
| *Постусловия:* - |
| *Альтернативные потоки:* - |

Приложение 2

|  |
| --- |
| Реализация отправки телеметрии |
| using System;  using System.Collections.Generic;  using System.Globalization;  using System.IO;  using System.Linq;  using System.Net.NetworkInformation;  using System.Runtime.Serialization.Json;  using System.Text;  using System.Threading;  using System.Threading.Tasks;  using Microsoft.Azure.Devices.Client;  using Microsoft.Azure.DigitalTwins.Samples.Models;  using Microsoft.Extensions.Configuration;  using Microsoft.Extensions.Configuration.Binder;  using System.Data.SqlClient;  using System.Data;  namespace Microsoft.Azure.DigitalTwins.Samples  {  public static class DBConnector  {  public static int GetShift(Dictionary<string, int> dict, string id)  {  int index = 0;  foreach (var el in dict)  {  if (el.Key == id)  {  index = el.Value;  return index;  }  }  return index;  }  public static int GetIndex(DataTable dt, string id)  {  for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)  if (dt.Rows[i][0].ToString() == id)  {  return i;  }  return -1;  }  public static DataTable Connect(string sql, string connectionString)  {  SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString);  DataTable dt = new DataTable();  SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection);  using (connection)  {  connection.Open();  DataTable ds = new DataTable();  new SqlDataAdapter(sql, connection).Fill(ds);  dt = ds;  }  return dt;  }  }  class Program  {  static Dictionary<string, int> dict = new Dictionary<string, int>();  static string sql\_dt = "select \* from [Power-Networks-LCL-June2015(withAcornGps)v2\_1] as tbl order by tbl.LCLid asc, tbl.DateTime asc";  static string connectionString\_dt = @"Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Electricity;Integrated Security=True";  private static DataTable dt = DBConnector.Connect(sql\_dt, connectionString\_dt);  static string sql\_reg = "select \* from [registration] as reg order by reg.login asc";  static string connectionString\_reg = @"Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Electricity;Integrated Security=True";  private static DataTable reg = DBConnector.Connect(sql\_reg, connectionString\_reg);    private static IConfigurationSection settings;  static void Main(string[] args)  {  foreach (var el in dict)  Console.WriteLine(el);  for (int i = 0; i < reg.Rows.Count; i++)  dict.Add(reg.Rows[i][1].ToString(), DBConnector.GetIndex(dt, reg.Rows[i][1].ToString()));  if (args.Length != 0)  {  Console.WriteLine("Usage: dotnet run\nNo arguments are supported");  return;  }  settings = new ConfigurationBuilder()  .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())  .AddJsonFile("appsettings.json")  .Build()  .GetSection("Settings");  try  {  DeviceClient deviceClient = DeviceClient.CreateFromConnectionString(settings["DeviceConnectionString"]);  if (deviceClient == null)  {  Console.WriteLine("ERROR: Failed to create DeviceClient!");  return;  }  SendEvent(deviceClient).Wait();  }  catch (Exception ex)  {  Console.WriteLine("EXIT: Unexpected error: {0}", ex.Message);  }  }  static Func<string> CreateGetRandomSensorReading(int iteration, int shift)  {  string temp = dt.Rows[iteration + shift][3].ToString();  return () => temp.ToString(CultureInfo.InvariantCulture);  }  static async Task SendEvent(DeviceClient deviceClient)  {  var serializer = new DataContractJsonSerializer(typeof(CustomTelemetryMessage));  var sensors = settings.GetSection("Sensors").Get<Sensor[]>();  var delayPerMessageSend = int.Parse(settings["MessageIntervalInSeconds"]);  var countOfSendsPerIteration = sensors.Length;  var maxSecondsToRun = 15 \* 60;  var maxIterations = maxSecondsToRun / countOfSendsPerIteration / delayPerMessageSend;  var curIteration = 0;  do {  foreach (var sensor in sensors)  {  var getRandomSensorReading = CreateGetRandomSensorReading(curIteration, DBConnector.GetShift(dict, sensor.HardwareId.ToString()));  var telemetryMessage = new CustomTelemetryMessage()  {  SensorValue = getRandomSensorReading(),  };  using (var stream = new MemoryStream())  {  serializer.WriteObject(stream, telemetryMessage);  var byteArray = stream.ToArray();  Message eventMessage = new Message(byteArray);  eventMessage.Properties.Add("DigitalTwins-Telemetry", "1.0");  eventMessage.Properties.Add("DigitalTwins-SensorHardwareId", $"{sensor.HardwareId}");  eventMessage.Properties.Add("CreationTimeUtc", DateTime.UtcNow.ToString("o"));  eventMessage.Properties.Add("x-ms-client-request-id", Guid.NewGuid().ToString());  Console.WriteLine($"\t{DateTime.UtcNow.ToLocalTime()}> Sending message: {Encoding.UTF8.GetString(eventMessage.GetBytes())} Properties: {{ {eventMessage.Properties.Aggregate(new StringBuilder(), (sb, x) => sb.Append($"'{x.Key}': '{x.Value}',"), sb => sb.ToString())} }}");  await deviceClient.SendEventAsync(eventMessage);  }  }  await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(delayPerMessageSend));  } while (++curIteration < maxIterations);  Console.WriteLine($"Finished sending {curIteration} events (per sensor type)");  }  }  public class Sensor  {  public string DataType { get; set; }  public string HardwareId { get; set; }  }  } |